**空气净化器推荐品牌竞价需求明细**

**一、产品数量及技术规格要求：**

1. 采购数量：60台
2. 采购控制总价格：180000元
3. 产品名称:空气净化器设备
4. 推荐品牌： 布鲁雅尔Blueair、3M、IAM

|  |  |
| --- | --- |
| **指标名称** | **详细规格要求** |
| **适用面积** | ≥（28-48m²） |
| **洁净空气量CADR** | CADR(m³/h)颗粒物：≥400m³/hCADR(m³/h)甲醛：≥150m³/h |
| **净化能效等级** | 颗粒物：≥高效级甲醛：≥高效级 |
| **累积净化量CCM** | 颗粒物：P4（m颗粒物≥12000mg）甲醛：F4（甲醛≥1500mg） |
| **最高档声功率级噪音（dB）** | ≤58 |
| **最低档声功率级噪音（dB）** | ≤37 |
| **净化方式** | 多层过滤 |
| **出风口** | ≥单个进出风口 |
| **过滤污染物类型** | ≥花粉；甲醛；甲苯；PM2.5；二手烟等10种以上污染物过滤 |
| **风扇速度设定** | 多档变速 |
| **净化效率** | ≤0.1微米级颗粒物 |
| **内置滤网** | 净能复合型滤网，平均使用寿命：≥6个月 |
| **过滤技术** | 结合电子吸咐+滤网过滤的双重过滤技术 |
| **外壳材料** | 环保合金钢 |
| **过滤次数/小时** | ≥3.5-6次 |
| **功率W** | ≤14-70W |
| **移动滚轮** | 带滚轮支持移动 |

**在投标文件中表明满足，但实际送货设备不能达到参数要求的按虚假投标处理。**

**二、商务及售后服务要求：**

1. 报价：以人民币为结算单位，投标报价包含完成项目所需的一切费用。即：设备费（含主件及附件）、安装费、调试费、包装运输费、保修费、税金、风险费用、一切不可预见费等一切费用。
2. 交货期限：中标人须在合同签定后15个日历日内完成送货。
3. 交货要求：产品必须为中标型号空气净化器（中国官网发布的具体型号的产品，验收时须提交该机型产品的官网链接）。且各项指标与招标要求的指标相符，如与交货要求不符，则拒绝验收。
4. 交货地点：深圳市龙岗区
5. 提供全部货物 六年 原厂保修。通过中标品牌官方800或400电话可查询产品机器编码、原装配置配件和本项目已购买售后服务情况。为了保障产品品质，货物生产日期必须在合同签订日期前一年以内。
6. 在质保期内，如遇与所供产品有关的问题，中标人须在接采购单位通知后4小时内赶到现场提供服务,并在 24 小时内完成修复工作。所有设备保修服务方式均为中标人派人上门到采购单位设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标人承担。