**深圳市深水环境科技有限公司**

**隔膜压滤机系统及其配套设备拆卸劳务服务项目询价告知函**

# 项目关键信息

一、服务内容

（一）采购项目名称：隔膜压滤机系统及其配套设备拆卸劳务服务项目。

（二）采购需求：

本项目为隔膜压滤机系统及其配套设备拆卸劳务服务项目，项目地址位于**深圳市下坪环境园（郁南片区）粪渣厂内**。包括拆卸范围内设备的拆除，清洗，转运，场地清理，地面清洗，垃圾处置等。

设备转运地点为：**博罗县杨村镇星光村路口惠州圣源生物科技有限公司内**。转运距离约125公里。

本项目为包干价服务，合同价包括完成服务内容内的人工、材料、机械、车辆台班费等全部费用。



拆除地位置



转运目的地位置

表1 本项目拆卸设备清单（包括但不限于）

| 序号 | 规格型号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备类 | | | | | |
| 1 | XAZGF200/1250-U（景津） | 程控自动隔膜压滤机 | 2 | 台/套 | 保护性拆除，不得破坏，若损坏需原价赔偿。根据压滤机保护要求，压滤机拆除时需先拆卸滤板，再拆卸机身。 |
| 2 | 卧式，流量40m³/h，扬程:120m | 高压进料柱塞泵 | 2 | 台/套 |
| 3 | PT-40000L,直径315cm总高550cm,PE材质,厚度22mm,法兰:DN150\*2,DN100\*2,DN25\*1,增开400检修口配盖子，本色镀锌钢带12道梯式龙门架及护栏。搅拌机:BLD14-23-7.5KW,碳钢衬塑，桨杆双叶双层 | 储罐（调理罐） | 2 | 台/套 |
| 4 | 排气量:5m3/min，压力0.8MPa | 空压机 | 1 | 台/套 |
| 5 | V=5m³ | 储气罐（5m³） | 1 | 台/套 |
| 6 | V=1m³ | 储气罐（1m³） | 1 | 台/套 |
| 7 | Q=6m³/min | 冷冻式干燥机 | 1 | 台/套 |
| 8 | 1、输送机总长8.6米，水平输送；2、带宽800mm,厚度10mm黑色橡胶带；3、主动滚筒:320-950-5.5kw，材质碳钢；4、从动滚筒:280-950m，材质碳钢；5、上托采用槽形托辊直径89mm,间距800mm材质碳钢；6、下托辊直径89mm,间距1000mm，材质碳钢；7、主体机架采用14#槽钢、60方管拼接，材质碳钢；8、表面喷涂处理。 | 卸料B800-8600-皮带输送机 | 2 | 台/套 |
| 9 | 1、输送长度12600mm，提升段输送角度人45°，配减速电机:R97-52.49-7.5KW。2、输送量≥10m³/h。3、刮板宽300mm，高100mm,厚度12mm材质UPE。4、U槽内宽450mm，厚度3mm，总长度13965mm，材质Q235。5、槽底配UPE衬板厚10mm。6、链条:40A套筒滚子链条，节距63.5mm材质40Mn。7、配40A齿数10链轮。链轮材质45#，齿面淬火处理。8、表面喷漆处理。 | 输送刮板机 | 1 | 台/套 |
| 10 | 破碎桨叶厚度10mm,材质锰钢。破碎粒度≤10mm. | 污泥破碎机 | 1 | 台/套 |
| 11 | KQGL5-220-5.5KW | 压榨泵 | 2 | 台/套 |
| 12 | 1吨 | 电动葫芦 | 2 | 台/套 |
| 13 | 10m3 | 铁盐桶/压榨水桶 | 2 | 台/套 |
| 14 |  | 配药机 | 1 | 台/套 |
| 15 |  | 叠螺机 | 4 | 台/套 |
| 材料类 | | | | | |
| 1 | 金环宇电缆YJV4\*120平方+1\*70平方 | 材料 | 105 | 米 | 材料类数量为预估数量，以最终拆除后，清点完好的转运数量为准。 |
| 2 | 6米DN150镀锌管4.25mm | 96 | 米 |
| 3 | 6米DN80镀锌管3.75mm | 108 | 米 |
| 4 | 6米DN50镀锌管3.25mm | 90 | 米 |
| 5 | DN150闸阀 | 6 | 个 |
| 6 | DN150止回阀 | 3 | 个 |
| 7 | DN150三通 | 8 | 个 |
| 8 | DN150弯头 | 12 | 个 |
| 9 | DN80闸阀 | 13 | 个 |
| 10 | DN80止回阀 | 6 | 个 |
| 11 | DN80橡胶接头 | 24 | 个 |
| 12 | DN80三通 | 12 | 个 |
| 13 | DN80弯头 | 15 | 个 |
| 14 | DN40丝口闸阀 | 10 | 个 |
| 15 | DN40三通 | 1 | 个 |
| 16 | DN40弯头 | 9 | 个 |
| 17 | 气动球阀 | 12 | 个 |
| 18 | PE给水管63\*1.6PA | 80 | 米 |
| 19 | PE63截止阀 | 8 | 个 |
| 20 | PE63三通 | 10 | 个 |
| 21 | PE63弯头 | 12 | 个 |
| 22 | PVC50球阀 | 2 | 个 |
| 23 | PVC50给水三通 | 10 | 个 |
| 24 | PVC50给水弯头 | 20 | 个 |
| 25 | 压滤机支架方通和钢板 | 2 | 套 |

所有拆除设备均为采购人资产，中选人不得随意处置。

中选后，中选单位应与采购人进行深入的沟通，确定最终的清单，如涉及清单的调整并引起费用增加的，由参选单位承担相应费用，中选及合同价不再调整。

中选人需按采购人要求，负责设备的拆除、清洗、搬运、转运至目的地或集中存放地、卸货，拆除场地恢复等。中选人需做好安全文明管控，接受园区监管，保障道路交通、避免扬尘、噪音污染、道路清洁。拆除和安装人员配备相关作业证书，做好安全生产，作业过程中的全部安全风险和责任由中选人承担。

以上服务内容不得被认为是详尽无遗的。本次项目为包干总价，不因工程量清单、施工图纸、施工图纸深化设计变更等原因而调整包干价，中选人不能拒绝执行为完成全部工程而可能遗漏的工作。

（三）工期要求：自甲方通知之日起，20日历天完成拆除工作。

（四）付款方式：（1）合同签订生效后甲方向乙方支付合同总额的30%作为预付款；（2）拆卸范围工作完成，达到移交标准，通过验收后，甲方向乙方支付合同价的70%。甲方每次支付款项前，乙方应按甲方要求开具合法有效的等额增值税发票。由于乙方未按要求提供付款申请材料的，付款时间相应顺延，甲方无需承担逾期付款的违约责任。

二、资格要求及证明材料

（一）须在中华人民共和国境内注册，具备独立承担民事责任的能力（报价文件内提供有效的营业执照复印件加盖参选单位公章或业务章）；

（二）具有良好的商业信誉、未被列入工商系统经营异常名录或严重违法失信企业名单，未被列入人民法院公布的失信被执行人名单（由供应商在《承诺函》中作出声明）；

注：国家企业信用信息公示系统、信用中国、中国执行信息公开网网站查询渠道查询供应商信用信息，具体以工作人员评审当日上述渠道的全部查询结果为准。

（三）财务状况要求：近一年内或成立至今（成立不足一年的单位）财务状况无亏损或净资产大于0（由供应商在《承诺函》中作出声明）；

（四）近两年内（2023年7月至今）或成立至今（成立不足两年的单位）至少具备一项正在实施或已完成的类似业绩（由供应商在《承诺函》中作出声明）；

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动（由供应商在《承诺函》中作出声明）；

（六）不接受联合体参选（由供应商在《承诺函》中作出声明）。

三、参选文件要求

参选单位应就本次选聘报送相关参选文件，包括：

1.供应商基本情况表；

2.资质文件（承诺函、营业执照）；

3.报价一览表（参选单位报价应包含完成本项目全部工作所应收取的全部费用（即含税包干价）。若参选单位在成交并签署合同后，在完成本项目的工作中出现的任何遗漏，均由成交参选单位免费提供，选聘单位不再支付任何费用）；

以上格式可参考第三章 报价文件格式，以上资料均需加盖公章、业务章或合同章（三选一），否则做报价无效处理，并在截止时间前完成报价。

四、选聘程序

（一）在截止报价时间前，各参选单位以邮件形式递交报价文件至询价公告指定邮箱；

（二）评审委员会对参选单位进行资格审查，如存在审核未通过的单位，则记录原因并通知未通过的单位；

（三）评审委员会根据询价规则形成询价报告，确定候选人排名；

（四）询价结束后，采购人将询价结果报公司内部决策，通过后将结果通知中选单位，双方择日签订正式协议。

五、选聘材料提交

（一）响应文件递交截止时间为2025年7月19日18时00分（北京时间）；

（二）响应文件递交方式

本次文件递交方式采用线上递交，PDF盖章版响应文件必须在递交截止时间前发送至采购联系人邮箱（邮件标题：公司名称+隔膜压滤机系统及其配套设备拆卸劳务服务项目）。响应文件递交截止时间前未完成报价文件发送的，视为不参选。

六、评分规则

本次评审设一轮报价，采用最低投标价法。采购人对所有参选供应商进行资格审查，资格审查合格的供应商报价成立，根据最低价法确定中选人。参选供应商报价税率不同，按不含税价格对比。

本采购项目以不含税价进行对比，供应商需填报含税价、税率；不含税价计算方式：不含税价=含税价/（1+税率）。

如出现并列最低报价，以报价文件递交时间在先者优先中选。若中选供应商放弃资格，则按报价由低到高顺序依次递补。

七、限价要求

本次限价150000元（含税），采用总价包干模式，超过限价的报价视为无效报价。

八、澄清及修改

1、采购人如需对已发出的询价文件进行澄清或修改的，将在深圳市深水环境科技有限公司官网（http://www.szsszx.com/）发布更正公告，该澄清或修改内容为询价文件的组成部分。

2、询价申请人认为需要对询价文件进行澄清的，可以邮件形式向采购人提出申请（截止时间2025年7月19日18时），但采购人可决定是否采纳申请事项。

3、询价申请人应于响应文件递交截止时间之前，自行在深圳市深水环境科技有限公司官网（http://www.szsszx.com/）查询本项目的更正公告，因未查阅公告造成的后果由申请人自行承担。

九、其他

1、中选人应在结果公告期满后尽快与采购人签订采购合同。因中选人原因造成逾期未与采购人签订采购合同的，视为自动放弃；

2、中选人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可依序与其他中选候选人签订采购合同，也可以重新组织采购。

3、评审委员会认为参选供应商的报价明显低于或高于其他通过资格性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在合理的时间内提供书面说明，或无法提交相关证明材料，参选供应商不能证明其报价合理性的可做无效报价处理。

十、联系方式

联系人：黄工

电 话：0755+29395688转8731

邮 箱：sszxhjcaigoua@163.com

深圳市深水环境科技有限公司

2025年7月16日

# 合同条款及格式

合同编号：

**深圳市深水环境科技有限公司**

**隔膜压滤机系统及其配套设备拆卸劳务服务协议**

|  |  |
| --- | --- |
| **甲 方：**  **乙 方：** |  |

**隔膜压滤机系统及其配套设备拆卸劳务服务协议**

**甲方（全称）：**

**地址：**

**乙方（全称）：**

**地址：**

依照《中华人民共和国民法典》等有关法律法规的规定及项目所在地的有关规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的隔膜压滤机系统及其配套设备拆卸劳务服务项目（以下称“项目”）的有关事宜，达成如下协议：

### 第一条 项目概况

1.1项目名称：隔膜压滤机系统及其配套设备拆卸劳务服务

1.2项目地点：深圳市下坪环境园（郁南片区）粪渣厂内

### 第二条 承包范围及内容

2.1项目内容：本项目为隔膜压滤机系统及其配套设备拆卸劳务服务项目，项目地址位于深圳市下坪环境园（郁南片区）粪渣厂内。

本项目为包干价服务，合同价包括完成服务内容内的人工、材料、机械、车辆台班费等全部费用。

中标后，中选单位应与采购人进行深入的沟通，确定最终的清单，如涉及清单的调整并引起设备费用增加的，由参选单位承担相应费用，中标及合同价不再调整。

中标人需按招标人要求，负责设施设备的拆除、清洗、搬运、转运至目的地或集中存放地、卸货等，拆除场地恢复。需做好安全文明管控，接受园区监管，保障道路交通、避免扬尘、噪音污染、道路清洁。拆除人员配备相关作业证书，做好安全生产，作业过程中的全部安全风险和责任由中标人承担。

中标人板框机系统拆除应严格按照如下拆除步骤进行：

1）2套压滤机配套电控系统断电拆除、配套管路、阀门、柱塞泵、传输带、压榨系统、卸破碎机、柱塞泵、铁盐桶、调理桶、PAM配药机、气体压缩设备、刮板机拆除及转运；

2）2台压滤机滤板拆除及转运（每台77块）；

3）走道平台切割拆除及转运；

4）第1台板框压滤机吊起并悬空（单台主机约14吨）；

5）第1套板框压滤机底部支撑座整体移出转运；

6）第1台板框压滤机落地及移出和转运（单台14吨）；

7）第2台板框压滤机吊起并悬空（单台主机约14吨）；

8）第2套板框压滤机底部支撑座整体移出并转运；

9）第2台板框压滤机落地及移出和转运（单台14吨）；

10）钢构及电动葫芦拆除及转运；

注：拆除先需对罐体清洗清理、管道清洗清理或者有害气体置换，防止切割拆除过程中易燃易爆、有害气体中毒。以上设备拆除均需机械设备辅助。

以上服务内容不得被认为是详尽无遗的。部分单项工程其配套附属设施和主要设备的安装需根据现有图纸和相关规范进行深化设计，深化设计图纸深度需满足现场施工要求和发包人要求，具体的以发包人书面通知为准。承包人应依据施工图纸（包括图纸与相关标准和规范，需考虑施工图可能存在的未详尽的情况）充分考虑为满足污泥处理生产需求完成全部工程而需要的工程量。本次项目为包干总价。不因工程量清单、施工图纸、施工图纸深化设计变更等原因而调整包干价，中标人不能拒绝执行为完成全部工程而可能遗漏的工作。

本次项目为包干总价。不因工程量清单、深化设计变更等原因而调整包干价。

2.2本次服务内容为设备拆除服务，拆除后，场地恢复需满足相关园区主管部门验收要求（具备移交条件为止），拆除质量需满足相关主管部门验收要求。本项目若由于拆除不彻底等原因，导致相关主管部门要求返工拆除，承包人需无条件满足，并承担全部返工费用，以及相关责任。发包人将设备拆除工作面交予承包方后，场地内设备均由承包人拆除、处理。拆除过程中所产生的废材料外运、弃置等也包含在承包人实施范围内。承包人负责对本项目产生的废弃料进行合法合规处理处置。承包单位不得拒绝为完成全部工程而须执行的可能遗漏的工作，乙方签订代表已知悉项目承包范围。在拆除过程中，承包人需严格遵守相关建设行政主管部门要求，因承包人原因造成毗邻建构筑物、附属工程、管线及公共设施等破坏，由此造成的一切经济损失及相关法律责任均由承包方承担。需保护性拆除的设备，在拆除过程中损坏的，承包方需承担赔偿责任。

2.2本合同涉及到的所有拆除服务工作，均属于乙方工作范围。

2.3项目承包方式：双方商定采取下列第【 1 】种承包方式：

（1）乙方包工、包全部材料，包质量，包工期，包安全，包文明施工。

（2）乙方包工、包部分料，甲方提供部分材料。

（3）乙方包工、甲方包全部材料。

2.4 服务其他要求：

1.承包方须提前制定拆除实施方案，方案应根据现场实际情况详细制定，包括项目管理措施、工期计划、人工安排、拆除及垃圾清运措施、安全保障措施等方面。拆除工作实施前应获发包单位确认，并经发包人认可后方可进行实施；在拆除过程中，承包人需严格遵守相关园区主管部门要求。

2.承包人自备拆除机械（包括炮机、钩机、铲机、运输车辆、雾炮机、洒水车、支架维护安全网等）。

3.承包人在作业过程中应符合《建设工程扬尘污染防治技术规范》和《房屋拆除工程扬尘防治技术规范》的要求，严禁工地裸土未覆盖、未喷水压尘、泥头车带泥上路等违法行为。

4.在作业实施过程中，承包人对本次作业安全全面负责，服务过程中出现任何人员伤亡、交通、火灾及漏电等一切安全事故，该等责任由承包人自行负责。

5.承包人应采取一切适当措施，保护作业现场内外环境，防治扬尘、噪音、废气、废水、废渣等污染。承包人应确保因其活动产生的扬尘、气体排放、地面排水及排污等，不超过政府部门规范要求。拆除作业期间，进出口作业占道及交通疏导方案。

6.承包人在实施过程中需要对项目周边建筑物及环境进行隔离保护，由于实施过程导致的周边建筑物及环境污染或破坏由承包方负责。

7.负责交付房屋的看管，若出现房屋或附属物物品损失，后果由承包方自行承担。

8.承包人负责拆除的废弃物的综合处置及垃圾清运，并完成场地的清洁工作。

9.项目现场要求：不得乱卸、乱倒垃圾；实施完成后，立即清理残余垃圾，将这些垃圾集中堆放，并及时清运完毕。

10.按照市容环境卫生行政主管部门核定的时间、路线、地点运输和倾倒建筑垃圾，禁止偷倒、乱倒。

11.运输车辆应当采取密闭措施，不得超载运输，不得车轮带泥行驶，不得遗撒、泄漏。

12.运输作业时，应当在清运时间内组织人力、物力或委托专业市容环境卫生服务单位做好车辆运行线路沿途的污染清理工作。

2.5 服务主要工程量清单：详见附件

### 第三条 项目期限

3.1项目绝对工期【 】个日历天。计划开工日期【 】年【 】月【 】日，计划的服务结束日期【 】年【 】月【 】日。实际开工时间以甲方或监理方下达的开工令载明时间为准。

乙方在项目开工后【 】个工作日内向甲方提供项目总工期进度计划表和项目关键工序（关键节点）进度计划表，甲方在【 】个工作日内完成乙方提供的两份进度计划表的审核。

3.2如遇下列情况，经甲方书面同意，工期可相应顺延：

（1）不可抗力；

（2）甲方未按合同约定提供设计图纸或应由其提供的作业所必需的条件；

（3）甲方提出设计变更；

（4）其他非乙方原因导致的延停工情形。

乙方应在以上情况发生后【 】天内向甲方提出书面申请，逾期未提出书面申请的，视为放弃请求工期顺延的权利，工期不予顺延。 因乙方原因造成工期延误的，不得请求顺延工期。顺延日期以甲方书面同意文件为准，未取得甲方书面同意文件前，工期要求不变。

### 第四条 质量标准

4.1项目质量标准如下：

拆卸范围工作完成，达到移交标准；

4.2除上述质量标准外，服务质量还应当符合其他国家、地方相关质量标准的法律法规及其他文件。

4.3乙方对乙方承包范围内的全部服务的质量、安全、工期、文明施工等负完全责任。

4.4乙方应按有关规范、设计要求及甲方代表的指令进行作业，随时接受甲方的检查，为检查提供便利条件，及时根据要求向甲方提供与服务质量有关的技术资料；服务质量达不到约定标准的部分，甲方一经发现，有权要求乙方拆除和返工，乙方应按甲方的要求拆除和返工，返工或整改检查合格后方可进行下一工序的施工，乙方自行承担因此产生的费用，工期不予顺延。

### 第五条 合同价款

5.1本合同款项由乙方向甲方支付，含税总价为人民币【 】元（大写：【 】），税率【 】%，不含税总价【 】元，税金【 】元。

其中：

5.2本合同价款采用总价包干方式。合同范围内工作内容的总价固定，不因工程量增减、市场变化、政策调整、构成合同综合单价等其他任何因素而调整。

5.3合同价款包括乙方完成全部承包范围内事项的各项费用，包括但不限于：承包范围全部服务内容的人工费、材料费（除甲供材料外的所有材料）、设备费（除甲供设备外的所有设备）、机械费、措施项目费、管理费、利润及税金，也包含资料费用、环境保护、安全施工、文明施工、临时设施、冬季施工费、抢工费、成品保护费、夜间作业、夜间照明、测量、监测、各种机械设备的进出场及安拆、设备保护等措施费用，发包方设备/材料的现场保管、拆除、二次搬运、吊装、卸货、垂直运输费用、垃圾清运费等，与总承包商及其它各专业承包商的协调、配合费用及其它相关风险费用（如有），在项目交付甲方之前的配合整改费用，物价变动及合同包含的乙方在作业过程中可能发生的风险、责任及乙方认为完成本合同所必须发生的其他费用等。

5.4服务量清单中的单价为全费用综合单价，由直接服务费、措施费、安全文明措施费、风险费、企业管理费、规费、利润、税金（【 】%增值税）等全部费用组成。

### 第六条 付款要求及方式

（1）合同签订生效后甲方向乙方支付合同总额的30%作为预付款；

（2）拆卸范围工作完成，达到移交标准，通过验收后，甲方向乙方支付合同价的70%。

甲方每次支付款项前，乙方应按甲方要求开具合法有效的等额增值税发票。由于乙方未按要求提供付款申请材料的，付款时间相应顺延，甲方无需承担逾期付款的违约责任。

### 第七条 合同文件构成及解释顺序

7.1本合同与下列文件一起构成合同文件：

（1）本合同签订后双方签订的补充协议、约定的有关协商、变更等书面协议或文件；

（2）本合同条款及附件；

（3）中标/中选/成交通知书或类似文件、询标回复及有关附件或类似文件；

（4）采购文件（含采购文件补充文件）；

（5）投标文件/响应文件或类似文件及其附件；

（6）图纸和设计变更；

（7）现行的法律、法规、条例、标准、规范、规定和其它有关技术文件；

（8）项目报价单或预算书；

（9）组成合同的其他文件： 。

7.2以上文件应互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处，以所列顺序在前的为准，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

7.3在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

### 第八条 项目验收与结算

**8.1项目验收**

8.1.1相关主管部门对本项目予以验收，验收未通过的，乙方应按甲方提出的整改意见进行整改，并承担因此产生的费用，工期不予顺延。整改完成后，乙方再次提起验收申请。

8.1.2现场退场费用由乙方承担。乙方应在验收通过后【 】天内完成退场。逾期未完成的，视为乙方放弃遗留物品的所有权，相关遗留物品由甲方自行处置，因此产生的处置费用由乙方承担。

### 第九条 双方权利及义务

**9.1甲方权利及义务**

9.1.1甲方应按合同约定，及时向乙方提供所需指令、批准并履行约定。

9.1.2按合同约定的方式和时间对项目进行验收。

9.1.4向乙方提供满足作业需要的图纸、必要的设备制造图（如有），并在作业前进行交底。

9.1.6由于甲方未履行义务，造成乙方损失的，甲方赔偿乙方有关损失。

9.1.7甲方指派【 】为甲方项目负责人，负责合同的履行，并参与项目的各种验收工作。

9.1.8甲方负责在开工前提供项目实施用水和项目用电的接口，乙方承担水管、供电线路和计量仪表的采购、安装费用，水费、电费由乙方自行承担。

**9.2乙方权利及义务**

9.2.1乙方对本合同服务内容、服务范围、项目概况等所有内容及要求完全理解。实施过程严格执行有关规范、质量标准、安全操作规程、防火规定，安全、保质、按期完成本合同约定的服务内容。

9.2.2根据项目需要，提供和维修实施使用所有的照明、围栏设施，负责安全保卫。

9.2.3遵守政府有关主管部门对场地交通、噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续并承担相应费用，并以书面形式通知甲方。因违反前述管理规定产生罚款等全部责任由乙方自行负责。

9.2.4项目未正式移交前，乙方负责对本合同项目现场的一切设备、设施及工程成品、半成品进行妥善保护，如有丢失或损坏均由乙方承担。

9.2.5保证作业场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。严格遵守有关环境保护法律法规，并严格执行环境检查审核要求。

9.2.6负责甲方的本项目的设备的作业现场的接货、卸车、保管、现场范围内或自乙方设备材料库至现场指定地点的运输（如有）。

9.2.7乙方需对现场安全负全部责任，在实施过程中发生的质量及安全事故，应及时报告甲方驻现场代表与相关部门。一般质量及安全事故的处理方案及结果应送甲方备案；重大质量及安全事故的处理方案，应按项目所在市质量及安全事故处理程序办理，但须先向甲方现场负责人报告。实施期间由于乙方违反安全操作规范，被政府有关部门处罚，如通报批评、警告和罚款等（含消防人员扑救火灾），乙方应承担因此造成的全部损失。

9.2.8乙方在承包项目之后，不得转包或在未经甲方同意的情况下进行分包，否则甲方有权解除合同。

9.2.9乙方应保证其员工、工人与其签订正式的劳动合同或合法的劳务派遣合同，并保证按时足额发放工资，足额缴纳社保和意外险。乙方的员工和工人均与甲方无关，乙方应自行妥善处理工资或劳务纠纷。乙方不能妥善处理其工资或劳务纠纷，并对项目的实施产生不利影响时，甲方有权代为处理这些纠纷，代为支付农民工工资，乙方签订合同即对此表示认可，不得对甲方代为支付的行为和金额产生异议，甲方代为支付后有权从乙方的履约保证金中扣除代付的部分。

9.2.10乙方的员工或工人发生工伤或致他人受伤的，与甲方无关，乙方应积极处理赔偿，不得因为乙方的任何行为导致甲方承担相应的责任。甲方被相关司法机关判处承担相应的责任的，有权向乙方追偿。

9.2.11乙方保证并担保，本合同项下提供的设施及所有材料、用品及设备上没有任何留置权、索赔权、担保权益及其他财产的留置权；同时保证并担保乙方绝不通过与任何人达成担保权益或其他留置权或财产留置权的协议而获得任何该类工作、材料、用品或设备。

9.2.12为了达到项目完工的目的，乙方必须按甲方要求的质量标准和进度，完成本合同全部项目。如因乙方原因造成整体工期延误，或其他分包单位工期延误、窝工等损失并引起索赔的，由乙方承担全部责任。

9.2.13如甲方认为项目实施进度太慢而不能按合同预定的工期完工时，则甲方有权要求乙方加快实施进度。乙方应据此采取甲方同意的必要的措施，使项目能在预定的工期内完工但无权要求甲方支付任何附加费用。

9.2.14乙方指派【 】为乙方项目负责人，负责合同的履行，并参与项目的各种验收。

9.2.15乙方项目负责人必须定期按甲方要求的时间参加工程协调会。乙方项目负责人出勤率不低于90%，在紧急情况和进行主要实施项目时，乙方项目负责人必须出勤，并科学组织项目实施，保质、保量、按时完成服务内容，解决由乙方负责的各项事宜。如乙方所指派项目负责人或其他相关项目管理人员对甲方指令执行不力或不服从监理或甲方的统筹指挥，甲方有权要求乙方更换其项目负责人或其他相关管理人员。

9.2.16乙方需配备雾炮机、洒水车，做到六个100%项目实施管控，保障道路交通、避免扬尘、噪音污染、道路清洁.

9.2.17乙方需综合考虑保障项目附近道路行使车辆、人员公共安全，必要时需采取相关隔离防护措施。

9.2.18对于本项目承包人需购买保险（一切险、意外伤害保险、工伤保险）。

9.2.19

### 第十条 违约责任

10.1乙方未按合同约定开工，或未经甲方书面同意擅自停工的，每延迟或停工一天，违约金为合同总价的2%，逾期超过10日的，甲方有权扣罚5万元违约金并解除合同。

10.2由于乙方原因，致使项目未能按合同工期如期完成，每延期一天，违约金为5000元，逾期超过10日的，甲方有权扣罚5万元违约金，并委托其他单位完成剩余工作，费用从履约保证金中扣除，不足部分由乙方予以补足。

10.3乙方擅自解除本合同的，甲方有权要求乙方支付合同总价30%的违约金。

10.4乙方转包或在未经甲方同意的情况下进行分包的，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付合同总价5%的违约金。

10.5自甲方通知验收之日起，乙方应在三日内配合完成验收工作，项目出现2次（含）未通过验收，乙方除继续负责7日内完成整改并通过验收外，甲方有权要求乙方按本合同总价的30%支付违约金。验收3次仍未通过验收的，甲方有权委托其他第三方进行整改，费用从履约保证金中扣除，不足部分由乙方予以补足。

10.6因乙方原因造成质量、安全事故的，全部责任由乙方承担，同时每发生一次，乙方应当向甲方支付违约金5万元。

10.7乙方拖欠和克扣农民工工资，引起投诉（包括向政府部门、业主或甲方）、上访的，每次给予1万元处罚；发生2次以上的，甲方有权解除合同，乙方应按合同总价的20%向甲方支付违约金。甲方优先从履约保证金中扣除，不足部分由乙方另行赔付。

10.8本合同解除后，乙方应在三日内无条件退场并做好现场卫生清洁工作，逾期未退场的，视为乙方放弃遗留物品的所有权，相关遗留物品由甲方自行处置，因此产生的处置费用由乙方承担。

10.9乙方应支付的违约金、赔偿金、费用，甲方有权从应付乙方的任何一笔款项中扣除，不足的部分，甲方应负责补足。

10.10如甲方未按合同约定付款，应当按照全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率向乙方支付利息。

10.11因乙方原因导致环境污染事件，全部责任由乙方承担，同时每发生一次，乙方应当向甲方支付违约金5万元。

10.12因一方违约给对方造成的任何损失，除约定的违约金外，还应当赔偿因此给对方造成的损失。

10.13一方因追究违约方法律责任而支付的案件受理费、保全费、执行费、公告费、律师费、保全担保费/保险费、公证费等合理费用，由违约方承担。

10.14在项目实施过程中，承包人若恶性破坏发包人明确需要进行保护性拆除的设备，发现一次扣除2万元，罚款从履约保证金中扣除，不足部分由乙方予以补足。

### 第十一条 争议解决

11.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响项目进度的前提下，双方可采取协商解决。

11.2双方不愿意通过协商、调解解决或者协商调解不成时，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

### 第十二条 附则

13.1本合同未尽事宜，由双方协商并签订书面补充协议为准。

13.2本合同自双方法定代表人或授权代表签字或签章并加盖公章或合同章后生效；自双方履行完合同约定的义务后，本合同终止。

13.3本合同正本一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

### 第十三条 合同附件

附件1：供应商廉洁协议书

附件2：安全生产协议

附件3：工程量清单

（以下无正文，为签署页）

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方（公章/合同章）： | 乙方（公章/合同章）： |
| 法定代表人  或授权代表(签字或签章)： | 法定代表人  或授权代表(签字或签章)： |
|  |  |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

### 附件1：供应商廉洁协议书

**供应商廉洁协议书**

为倡导防腐倡廉，诚实守信的经营作风，更好的维护甲乙双方的合作关系，强化对经营活动的法律约束，规范相关业务人员的廉洁行为。特作如下规定：

**一、严禁甲方人员有以下行为：**

1.利用职务便利在经营活动中谋取个人私利，损害甲方利益；

2.在经济活动中索取、收受财物。

**二、乙方不可以有以下行为：**

1.向甲方人员行贿或变相行贿；

2.向甲方人员赠送现金、购物卡、贵重礼品、利益交换等。

以上规定的执行希望得到甲乙双方的支持和配合，若甲方人员有违反上述规定的行为，乙方须告知甲方，甲方将严肃处理，绝不姑息。

如乙方人员有违反上述规定的行为，视为乙方违约，甲方有权终止与乙方的合作，并有权采取以下措施：

1.甲方有权单方面立即终止合作，对尚未付清的款项不负有任何违约责任。

2.要求乙方按照合同金额的30%支付违约金，由此造成的后果，包括甲方的损失将由乙方承担，必要时甲方将追究乙方的其他法律责任。

3.甲方有权就乙方贿赂行为向工程所在地公安/司法机关检举报案操作。

为了互惠互利的长期发展关系，敬请互相配合。

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方： | 乙方： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

### 附件2：安全生产协议书

**安全生产协议书**

甲方：

乙方：

为认真贯彻执行国家有关安全生产、环境保护的法律、法规、条例，明确相关方安全管理职责与权利，有效对相关方的安全管理措施和人员行为进行督促和统一协调管理，预防各类事故的发生，确保安全生产，经双方协商，同意在签订《隔膜压滤机系统及其配套设备拆卸劳务服务协议》（以下称主合同）的同时，签订本协议，并自觉遵守。

**一、双方应当遵循的基本原则**

1.1双方安全生产监督管理人员应当坚持原则 ，忠于职守，严格按本协议的约定履行各自的权利、义务。

1.2双方应相互配合，支持安检工作的检查和落实。乙方不得拒绝、阻扰甲方安全监督检查工作。

1.3乙方应牢固树立“安全第一”的指导思想，建立健全各项安全管理规章指导，制订并落实各项安全防护措施。

1.4双方必须严守商业秘密。

**二、甲方的权利、义务**

2.1进入现场工作之前，甲方将相关安全管理规章制度告知乙方。

2.2甲方安全监督管理部门对乙方进行安全检查时，有权向乙方询问有关安全措施落实情况，调阅有关安全措施资料等。

2.3甲方对乙方工作中存在的重大安全隐患，有权责令乙方立即整改、排除。否则有权单方终止与乙方之间的主合同的履行。

2.4甲方对乙方在本项目发生安全事故时，应尽量协助救护、保护事故现场、及时上报，并有权开展或参加对事故的调查处理。

2.5甲方指定部门为项目的现场安全监督管理负责人，代表甲方实施日常监督管理，并协助甲方安全管理部门的监督、考核工作。

2.6甲方有权对乙方人员进行安全生产培训，乙方应当按照甲方要求组织所有相关工作人员参与。

**三、乙方的权利、义务**

3.1乙方严禁违背采购文件及合同要求将主合同项下的全部或部分工作转包或者违法分包。否则所发生安全事故，由乙方承担全部安全生产责任。

3.2乙方人员应当遵守甲方规章制度，接受甲方安全检查、监督，对违反甲方有关安全管理制度及规定的行为，甲方有权责令乙方立即停止并给予处罚。

3.3乙方应具有安全管理组织体制（对特种作业的项目乙方必须出具有效的资质证书），在甲方现场作业期间，乙方应指派专(兼)职安全人员，全面负责项目的安全、现场、消防等工作。

3.4乙方人员进入甲方现场前，必须到甲方项目监督管理部门办好一切进场手续，接受安全教育，严禁“三无”人员进入甲方工作区域，乙方人员必须按在甲方登记备案的名册人员进入作业区域，未经甲方认可不得擅自更换，否则所发生安全事故，由乙方承担全部安全生产责任。

3.5乙方人员进入甲方现场前，乙方必须与拟进场人员签订安全生产责任书，并提交原件至甲方备份。乙方须确保安全生产责任制层层落实，落实到基层班组及作业工人，甲方有权随时检查乙方的落实情况，乙方应当配合，发现没有落实到位的，应承担违约责任。同时乙方应严格落实责任到个人并进行处罚，并将处罚结果以书面形式报送至甲方。

3.6各类作业人员必须具有相应的安全技术素质及上岗证，特种作业人员必须持有有效的特种作业操作证方准上岗，所使用的特种作业设备必须取得有效的特种作业设备强制安全检验合格证，方准现场使用。

3.7乙方人员在甲方作业期间，必须按工种需要正确穿戴好劳保防护用品，同时应严格遵守甲方各项安全生产管理制度。乙方人员在作业期间应当接受甲方的安全监督检查，经查证发现的安全隐患，乙方必须立即采取有效措施予以整改或纠正，否则甲方有权现场勒令停工。

3.8乙方管理人员在员工作业前应先熟悉现场，并对所处区域的作业环境可能存在的危险因素、预防措施给员工进行交底，同时对使用的设施设备等，负有认真检查和确认的义务，严禁设施、设备等带病作业，否则因此而产生的一切法律后果，由乙方承担。

3.9乙方人员在作业现场不得擅自动用或操作甲方的设备和机具，否则按本协议约定视为违约，承担违约金，因此酿成的后果由乙方负责。

3.10乙方人员在高空作业或涉水作业必须有专人安全监护，不得一人操作。作业人员必须按规定穿戴好劳保防护用品，系好安全绳、安全带（高挂低用），扎好裤脚戴好安全帽；不准穿光滑底、硬鞋底。当需要在石棉瓦等轻型屋面工作或因作业场所环境限制无法系安全带时,乙方必须采取安全行走的技术措施，如铺设木板、跳板并加安全防护绳等和在作业面下部增加安全防护网，严禁在没有安全技术措施的情况下冒险踩踏和作业。

3.11乙方在作业期间自备的设备必须符合安全要求。

3.12乙方作业期间的用电必须取得甲方同意，将电源接入其作业场所的总配白箱，必须有防止影响上一级电源的过流断路保护，方不得私自拉接电源，否则按本协议约定承担违约金。

3.13在易燃、易爆、有毒有害危险区域进行作业，乙方必须严格执行有关专业管理制度，采取有效的预防措施，并办理相关的开工或动火手续，必须提前将安全预防措施报送甲方监督管理部审核，甲方在收到其报送资料后，应当于48小时内作出是否同意的决定。乙方人员在作业期间发生的伤害事故由乙方负全部责任，与甲方无关。

3.14配合做好甲方要求的其他安全生产措施。

3.15乙方内部应当建立完善的安全管理制度，落实安全管理责任，包括但不限于：（1）配备符合法律法规、规范性文件、国家及地方政策要求的安全人员，如前述文件未作出规定的，乙方配备的安全人员不少于1人。（2）建立安全隐患的排查机制，定期对工作区域进行事故排查。（3）建立事故报告机制，要求工作人员在发现安全隐患、事故后，依法依约及时报告。

**四、违约责任**

4.1因乙方管理或操作不当产生的安全隐患，限期未整改的，每发生一例罚款1万元；未与进场人员签订安全生产责任书的，每缺少一人签订，罚款1万元；未落实安全生产责任制开展三级安全教育，每发现一次罚款1万元；未配合甲方进行安全检查的，每发生一次罚款1万元；安全事故每发生一起，乙方承担合同金额30%的违约金。

4.2如乙方出现本条第（一）款以外的违约行为，每发生一次向甲方支付违约金5000元。

4.3乙方违约给甲方造成损失的，除支付违约金外，还应当另行赔偿给甲方造成的损失。同时，甲方追究乙方法律责任而支付的案件受理费、保全费、执行费、公告费、律师费、保全担保费/保险费、公证费等合理费用，由乙方承担。

4.4因乙方违约而发生的违约金和赔偿金，甲方可在应付乙方的相关款中予以扣减。

**五、附则**

本协议与双方所签订的主合同具有同等法律效力。

**六、其他**

6.1协议未尽事宜，由双方另行协商处理。

6.2本协议在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商不成的任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

6.3本协议一式肆份，其中甲乙双方各执贰份，甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方印章后生效。

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方： | 乙方： |
| 法定代表人  或授权代表(签字或签章)： | 法定代表人  或授权代表(签字或签章)： |
|  |  |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

# 报价文件格式

1. **供应商基本情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称**（盖章）** |  | | | | | |
| 注册地址 |  | | | 邮政编码 |  | |
| 联系方式 | 联系人 |  | | 电话 |  | |
| 法定代表人 | 姓名 |  | | | 电话 |  |
| 成立时间 |  | | 员工总人数： | | | |
| 营业执照号 |  | | | | | |
| 注册资金 |  | | | | | |
| 开户银行 |  | | | | | |
| 开户账号 |  | | | | | |
| 经营范围 |  | | | | | |
| 企业简介 |  | | | | | |

1. **资质文件**

### 承诺函

深圳市深水环境科技有限公司：

根据贵方关于隔膜压滤机系统及其配套设备拆卸劳务服务项目的询价文件的要求，我单位正式参加贵方组织的隔膜压滤机系统及其配套设备拆卸劳务服务项目报价，作出以下承诺：

1. 参选承诺：

1.提交的所有文件、资格、证明、陈述、数据均是真实的和准确的。若存在任何与提供的资料不符的情况，我公司愿为由此产生的一切后果负责。

2.我公司完全满足询价公告中全部实质性要求，响应贵司在询价公告中提出的各项要求。

3.保证遵守询价公告中的有关规定，保证忠实地执行双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

4.愿意向贵方提供任何与该项目报价有关的数据、情况和技术资料。

5.我们已详细审核全部询价公告、报价文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6.我们完全理解贵方不一定接受最低报价或收到的任何报价。

7.我公司承诺不将本项目转包或分包给其他任何机构。

8.我公司承诺符合以下要求：

（1）具有良好的商业信誉、未被列入工商系统经营异常名录或严重违法失信企业名单，未被列入人民法院公布的失信被执行人名单；

（2）近一年内（2024年7月至今）或成立至今（成立不足一年的单位）财务状况无亏损或净资产大于0；

（3）近两年内（2023年7月至今）或成立至今（成立不足两年的单位）至少具备一项正在实施或已完成的类似业绩；

（4）不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为；

（5）未组成联合体参选。

1. 廉洁承诺：

为保证交易公平、公正、廉洁、诚信，抵制商业贿赂和不正当竞争，根据国家有关法律法规及廉洁建设相关规定，对于贵公司开展的隔膜压滤机系统及其配套设备拆卸劳务服务项目选聘，特承诺如下：

1.此次交易严格遵守相关法律、法规、相关政策，未采取任何违法违纪行为损害国家、集体利益和双方合法权益。

2.此次交易过程中所提供的一切相关资料均符合相关法律法规规定和有关要求，材料内容真实有效，无虚报、瞒报或不报的情况。

3.不以任何理由或形式向贵公司及相关单位、招标代理机构、中介机构、项目评审专家等相关人员进行宴请、赠送或者提供回扣、现金、有价证券、贵重物品等；报销应由对方支付的费用；提供旅游娱乐等不正当活动。对一切商业贿赂、索贿行为以及其他违纪违规行为均应及时向贵公司纪委进行举报。

4.若我单位违反本承诺，发生违法违纪违规行为的，将按相关规定进行处理。给贵公司造成经济损失的，应予以赔偿；贵公司有权视具体情形中止或解除合同，并将我单位列入禁入名单；涉嫌犯罪的，积极配合司法机关追究法律责任。

参选单位：（盖章）

年 月 日

### 营业执照（需盖章）

1. **隔膜压滤机系统及其配套设备拆卸劳务服务项目报价一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价内容 | **隔膜压滤机系统及其配套设备拆卸劳务服务项目** | | | | |
| 采购单位 | 深圳市深水环境科技有限公司 | | \*报价方 |  | |
| \*联系人 |  | |
| \*电话 |  | |
| \***明 细** | | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **单位** | **\*数量** | **\*含税应答报价（元）** | **备注** |
|  | 隔膜压滤机系统及其配套设备拆卸安装劳务服务项目 | 项 | 一 |  |  |
| \*发票类型 | 增值税专用发票 | | \*税点 |  | |
| 付款方式 | （1）合同签订生效后甲方向乙方支付合同总额的30%作为预付款；  （2）拆卸范围工作完成，达到移交标准，通过验收后，甲方向乙方支付合同价的70%。  甲方每次支付款项前，乙方应按甲方要求开具合法有效的等额增值税发票。由于乙方木提供付款申请材料的，付款时间相应顺延，甲方无需承担逾期付款的违约责任。 | | | | |
| \*服务期 | 自甲方通知之日起，20日历天完成拆除工作。 | | | | |
| 1、以上为参考报价格式，可自行修改；如使用本报价单模板，标“\*”为必填项;  2、本项目为包干价服务，合同价包括完成服务内容内的人工、材料、机械、车辆台班费等全部费用;  3、本采购项目以不含税价进行对比，参选单位需填报含税价及税率；  4、合同含税价计算方式:合同不含税价=含税价/(1+税率)；  5、以上报价为最终报价，无现场议价，报价人参与报价即视为已知悉并接受该情况。 | | | | | |

报价单位盖章

时间： 年 月 日

1. **响应供应商认为有必要提供的其他材料**